# Журнал событий ХОУ

 В журнале фиксируются следующие события, связанные с работой ХОУ во время перевозки:

* Включение ХОУ
* Выключение ХОУ
* Изменение значения заданной температуры (setpoint)
* Отклонение текущей фактической температуры от заданной более, чем на 2 градуса Цельсия
* Возврат текущей фактической температуры в диапазон +/- 2 градуса Цельсия от заданной
* Открытие/закрытие дверей фургона
* Переключение режима работы ХОУ (Автоматический-Непрерывный-Разморозка)
* Изменение состояния ХОУ (Охлаждение-Нагрев)
* Сообщения ХОУ о наличии диагностических сообщений/ошибок ХОУ (количество ошибок, коды ошибок, если применимо)
* Переключение источника питания ХОУ (Дизельный двигатель-Электрический двигатель), если применимо
* Отсутствие данных о состоянии ХОУ более 10 минут
* Восстановление передачи данных о состоянии после длительного (более 10 минут) отсутствия

Журнал представляется в виде печатной таблицы по форме, приведенной ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| **Событие**  | **Дата и время** |
|  |  |
|  |  |